

**Места установки приборов учета**

**Для прибора учета физического лица:**

**Граница земельного участка совпадает с границей дома (строения).** [](http://kes-kmr.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B01.jpg)    [](http://kes-kmr.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE1-1-1.jpg)     [](http://kes-kmr.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE1-2-1.jpg)Прибор учета устанавливается на фасаде дома (строения) или на трубостойке как при воздушной подводке, так и при кабельном подключении. Рекомендуется высота установки выносного щита на высоте 1,5 м. от уровня земли до низа щита.

**Граница земельного участка не совпадает с границей дома (строения).** [](http://kes-kmr.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B02.jpg)  [](http://kes-kmr.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE2-1-1.jpg)     [](http://kes-kmr.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE2-2-1.jpg) Прибор учета устанавливается на заборе или на трубостойке как при воздушной подводке, так и при кабельном подключении. Рекомендуется высота установки выносного щита на высоте 1,5 м. от уровня земли до низа щита. **Иные места установки допускаются при согласовании с районом электрических сетей, обслуживающих данную территорию.**